# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам благоустройства

городского округа

«Город Йошкар-Ола»

**ПРИЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

**на территориях рекреационного назначения**

## Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других крупных объектов рекреации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типы аллей и дорог | Ширина (м) | Назначение | Рекомендации по благоустройству |
| Основные пешеходные аллеи и дороги\* | 6-9 | Интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами. | Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через каждые 25-30 м - проходы. Если аллея на берегу водоема, ее поперечный профиль может быть решен в разных уровнях, которые связаны откосами, стенками и лестницами. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м. |
| Второстепенные аллеи и дороги\* | 3-4,5 | Интенсивное пешеходное движение (до 300 ч/час). Допускается проезд эксплутационного транспорта. Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой. | Трассируются по живописным местам, могут иметь криволинейные очертания. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон), щебеночное, обработанное вяжущими. Обрезка ветвей на высоту 2,0-2,5 м. Садовый борт, бордюры из цветов и трав, водоотводные лотки или др. |
| Дополнительные пешеходные дороги | 1,5-2,5 | Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям. | Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и зафиксирован объектом, сооружением, группой или одиночными насаждениями. Продольный уклон допускается 80 промилле. Покрытие: плитка, грунтовое улучшенное |
| Тропы | 0,75-1,0 | Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером ландшафта. | Трассируется по крутым склонам, через чаши, овраги, ручьи.    Покрытие: грунтовое естественное. |
| Велосипедные дорожки | 1,5-2,25 | Велосипедные прогулки | Трассирование замкнутое (кольцевое, петельное, восьмерочное). Рекомендуется пункт техобслуживания. Покрытие твердое. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м. |
| Дороги для конной езды | 4,0-6,0 | Прогулки верхом, в экипажах, санях. Допускается проезд эксплуатационного транспорта. | Наибольшие продольные уклоны до 60 промилле.  Обрезка ветвей на высоту 4 м.  Покрытие: грунтовое улучшенное. |
| Автомобильная дорога (парквей) | 4,5-7,0 | Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта. | Трассируется по периферии лесопарка в стороне от пешеходных коммуникаций. Наибольший продольный уклон 70 промилле, макс. скорость - 40 км/час. |
|  |  | Допускается проезд эксплуатационного транспорта | Радиусы закруглений - не менее 15 м. Покрытие: асфальтобетон, щебеночное, гравийное, обработка вяжущими, бордюрный камень. |
| Примечания: 1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м.  2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком «\*», допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий.  3. Автомобильные дороги следует предусматривать в лесопарках с размером территории более 100 га. | | | |

## Таблица 2. Организация площадок городского парка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В кв. метрах | | | | |
| Парковые площади и площадки | Назначение | Элементы благоустройства | Размеры | Мин. норма на посе-  тителя |
| Основные площадки | Центры парковой планировки, размещаются на пересечении аллей, у входной части парка, перед сооружениями | Бассейны, фонтаны, скульптура, партерная зелень, цветники, парадное и декоративное освещение. Покрытие: плиточное мощение, бортовой камень | С учетом пропускной способности отходящих от входа аллей | 1,5 |
| Площади массовых мероприятий | Проведение концертов, праздников, большие размеры. Формируется в виде лугового пространства или площади регулярного очертания. Связь по главной аллее. | Осветительное оборудование (фонари, прожекторы). Посадки - по периметру. Покрытие: газонное, твердое (плитка), комбинированное. | 1200-5000 | 1,0-2,5 |
| Площадки отдыха, лужайки | В различных частях парка.    Виды площадок:    - регулярной планировки с регулярным озеленением;    - регулярн. планировки с обрамлением свободными группами растений;    - свободной планировки с обрамлением свободными группами растений | Везде: освещение, беседки, перголы, трельяжи, скамьи, урны    Декоративное оформление в центре (цветник, фонтан, скульптура, вазон). Покрытие: мощение плиткой, бортовой камень, бордюры из цветов и трав.    На площадках-лужайках - газон | 20-200 | 5-20 |
| Танцевальные площадки, сооружения | Размещаются рядом с главными или второстепенными аллеями | Освещение, ограждение, скамьи, урны.    Покрытие: специальное. | 150-500 | 2,0 |
| Игровые площадки для детей:    - до 3 лет    - 4-6 лет     - 7-14 лет | Малоподвижные индивидуальные, подвижные коллективные игры. Размещение вдоль второстепенных аллей | Игровое, физкультурно-оздоровительное оборудование, освещение, скамьи, урны.    Покрытие: песчаное, грунтовое улучшенное, газон. | 10-100    120-300  500-2000 | 3,0    5,0    10,0 |
| Игровые комплексы для детей до 14 лет | Подвижные коллективные игры |  | 1200-1700 | 15,0 |
| Спортивно-игровые для детей и подростков 10-17 лет, для взрослых | Различные подвижные игры и развлечения, в т.ч. велодромы, скалодромы, мини-рампы, катание на роликовых коньках и пр. | Специальное оборудование и благоустройство, рассчитанное на конкретное спортивно-игровое использование | 150-7000 | 10,0 |
| Предпарковые площади с автостоянкой | У входов в парк, у мест пересечения подъездов к парку с городским транспортом | Покрытие: асфальтобетонное, плиточное, плитки и соты, утопленные в газон, оборудованы бортовым камнем | Определяются транспортными требованиями и графиком движения транспорта | |

## Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объектов и сооружений | Пропускная способность одного места или объекта (человек в день) | Норма площади в кв.м на одно место или один объект |
| 1 | 2 | 3 |
| Аттракцион крупный\* | 250 | 800 |
| Малый\* | 100 | 10 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Бассейн для плавания: |  |  |
| открытый\* | 50x5 | 25x10  50x100 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Игротека\* | 100 | 20 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Площадка для хорового пения | 6,0 | 1,0 |
| Площадка (терраса, зал) для танцев | 4,0 | 1,5 |
| Открытый театр | 1,0 | 1,0 |
| Летний кинотеатр (без фойе) | 5,0 | 1,2 |
| Летний цирк | 2,0 | 1,5 |
| Выставочный павильон | 5,0 | 10,0 |
| Открытый лекторий | 3,0 | 0,5 |
| Павильон для чтения и тихих игр | 6,0 | 3,0 |
| Кафе | 6,0 | 2,5 |
| Торговый киоск | 50,0 | 6,0 |
| Киоск-библиотека | 50,0 | 60 |
| Касса\* | 120,0 (в 1 час) | 2,0 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Туалет | 20,0 (в 1 час) | 1,2 |
| Беседки для отдыха | 10,0 | 2,0 |
| Водно-лыжная станция | 6,0 | 4,0 |
| Физкультурно-тренажерный зал | 10,0 | 3,0 |
| Летняя раздевалка | 20,0 | 2,0 |
| Зимняя раздевалка | 10,0 | 3,0 |
| Летний душ с раздевалками | 10,0 | 1,5 |
| Стоянки для автомобилей\*\* | 4,0 машины | 25,0 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*\* Объект расположен за границами территории парка. | | |
| Стоянки для велосипедов\*\* | 12,0 машины | 1,0 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \*\* Объект расположен за границами территории парка. | | |
| Биллиардная (1 стол) | 6 | 20 |
| Детский автодром\* | 100 | 10 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Каток\* | 100x4 | 51x24 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Корт для тенниса (крытый)\* | 4x5 | 30x18 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Площадка для бадминтона\* | 4x5 | 6,1x13,4 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Площадка для баскетбола\* | 15x4 | 26x14 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Площадка для волейбола\* | 18x4 | 19x9 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Площадка для гимнастики\* | 30x5 | 40x26 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Площадка для городков\* | 10x5 | 30x15 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Площадка для дошкольников | 6 | 2 |
| Площадка для массовых игр | 6 | 3 |
| Площадка для наст. тенниса (1 стол) | 5x4 | 2,7x1,52 |
| Площадка для тенниса\* | 4x5 | 40x20 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Поле для футбола\* | 24x2 | 90x45  96x94 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Поле для хоккея с шайбой\* | 20x2 | 60x30 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Спортивное ядро, стадион\* | 20x2 | 96х120 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* Норма площади дана на объект. | | |
| Консультационный пункт | 5 | 0,4 |

# 

# 