#  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам благоустройства

 городского округа

 «Город Йошкар-Ола»

**ПРИЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

**на территориях рекреационного назначения**

## Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка и других крупных объектов рекреации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типы аллей и дорог  | Ширина (м)  | Назначение  | Рекомендации по благоустройству  |
| Основные пешеходные аллеи и дороги\*  | 6-9  | Интенсивное пешеходное движение (более 300 ч/час). Допускается проезд внутрипаркового транспорта. Соединяет функциональные зоны и участки между собой, те и другие с основными входами.  | Допускаются зеленые разделительные полосы шириной порядка 2 м, через каждые 25-30 м - проходы. Если аллея на берегу водоема, ее поперечный профиль может быть решен в разных уровнях, которые связаны откосами, стенками и лестницами. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон) с обрамлением бортовым камнем. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м.  |
| Второстепенные аллеи и дороги\*  | 3-4,5  | Интенсивное пешеходное движение (до 300 ч/час). Допускается проезд эксплутационного транспорта. Соединяют второстепенные входы и парковые объекты между собой.  | Трассируются по живописным местам, могут иметь криволинейные очертания. Покрытие: твердое (плитка, асфальтобетон), щебеночное, обработанное вяжущими. Обрезка ветвей на высоту 2,0-2,5 м. Садовый борт, бордюры из цветов и трав, водоотводные лотки или др.  |
| Дополнительные пешеходные дороги  | 1,5-2,5  | Пешеходное движение малой интенсивности. Проезд транспорта не допускается. Подводят к отдельным парковым сооружениям.  | Свободная трассировка, каждый поворот оправдан и зафиксирован объектом, сооружением, группой или одиночными насаждениями. Продольный уклон допускается 80 промилле. Покрытие: плитка, грунтовое улучшенное  |
| Тропы  | 0,75-1,0  | Дополнительная прогулочная сеть с естественным характером ландшафта.  | Трассируется по крутым склонам, через чаши, овраги, ручьи. Покрытие: грунтовое естественное.  |
| Велосипедные дорожки  | 1,5-2,25  | Велосипедные прогулки  | Трассирование замкнутое (кольцевое, петельное, восьмерочное). Рекомендуется пункт техобслуживания. Покрытие твердое. Обрезка ветвей на высоту 2,5 м.  |
| Дороги для конной езды  | 4,0-6,0  | Прогулки верхом, в экипажах, санях. Допускается проезд эксплуатационного транспорта.  | Наибольшие продольные уклоны до 60 промилле. Обрезка ветвей на высоту 4 м. Покрытие: грунтовое улучшенное.  |
| Автомобильная дорога (парквей)  | 4,5-7,0  | Автомобильные прогулки и проезд внутрипаркового транспорта.  | Трассируется по периферии лесопарка в стороне от пешеходных коммуникаций. Наибольший продольный уклон 70 промилле, макс. скорость - 40 км/час.  |
|  |  | Допускается проезд эксплуатационного транспорта  | Радиусы закруглений - не менее 15 м. Покрытие: асфальтобетон, щебеночное, гравийное, обработка вяжущими, бордюрный камень.  |
| Примечания: 1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые полосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос необходимо при ширине более 6 м. 2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком «\*», допускается катание на роликовых досках, коньках, самокатах, помимо специально оборудованных территорий. 3. Автомобильные дороги следует предусматривать в лесопарках с размером территории более 100 га.  |

## Таблица 2. Организация площадок городского парка

|  |
| --- |
| В кв. метрах |
| Парковые площади и площадки  | Назначение  | Элементы благоустройства  | Размеры  | Мин. норма на посе- тителя  |
| Основные площадки  | Центры парковой планировки, размещаются на пересечении аллей, у входной части парка, перед сооружениями  | Бассейны, фонтаны, скульптура, партерная зелень, цветники, парадное и декоративное освещение. Покрытие: плиточное мощение, бортовой камень  | С учетом пропускной способности отходящих от входа аллей  | 1,5  |
| Площади массовых мероприятий  | Проведение концертов, праздников, большие размеры. Формируется в виде лугового пространства или площади регулярного очертания. Связь по главной аллее.  | Осветительное оборудование (фонари, прожекторы). Посадки - по периметру. Покрытие: газонное, твердое (плитка), комбинированное.  | 1200-5000  | 1,0-2,5  |
| Площадки отдыха, лужайки  | В различных частях парка. Виды площадок: - регулярной планировки с регулярным озеленением; - регулярн. планировки с обрамлением свободными группами растений; - свободной планировки с обрамлением свободными группами растений  | Везде: освещение, беседки, перголы, трельяжи, скамьи, урны Декоративное оформление в центре (цветник, фонтан, скульптура, вазон). Покрытие: мощение плиткой, бортовой камень, бордюры из цветов и трав. На площадках-лужайках - газон  | 20-200  | 5-20  |
| Танцевальные площадки, сооружения  | Размещаются рядом с главными или второстепенными аллеями  | Освещение, ограждение, скамьи, урны. Покрытие: специальное.  | 150-500  | 2,0  |
| Игровые площадки для детей: - до 3 лет - 4-6 лет  - 7-14 лет  | Малоподвижные индивидуальные, подвижные коллективные игры. Размещение вдоль второстепенных аллей  | Игровое, физкультурно-оздоровительное оборудование, освещение, скамьи, урны. Покрытие: песчаное, грунтовое улучшенное, газон.  | 10-100 120-300 500-2000  | 3,0 5,0 10,0  |
| Игровые комплексы для детей до 14 лет  | Подвижные коллективные игры  |  | 1200-1700  | 15,0  |
| Спортивно-игровые для детей и подростков 10-17 лет, для взрослых  | Различные подвижные игры и развлечения, в т.ч. велодромы, скалодромы, мини-рампы, катание на роликовых коньках и пр.  | Специальное оборудование и благоустройство, рассчитанное на конкретное спортивно-игровое использование  | 150-7000  | 10,0  |
| Предпарковые площади с автостоянкой  | У входов в парк, у мест пересечения подъездов к парку с городским транспортом  | Покрытие: асфальтобетонное, плиточное, плитки и соты, утопленные в газон, оборудованы бортовым камнем  | Определяются транспортными требованиями и графиком движения транспорта  |

## Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объектов и сооружений  | Пропускная способность одного места или объекта (человек в день)  | Норма площади в кв.м на одно место или один объект  |
| 1  | 2  | 3  |
| Аттракцион крупный\*  | 250  | 800  |
| Малый\* | 100  | 10  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Бассейн для плавания:  |  |  |
| открытый\*  | 50x5  | 25x10 50x100 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Игротека\*  | 100 | 20 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Площадка для хорового пения  | 6,0  | 1,0  |
| Площадка (терраса, зал) для танцев  | 4,0  | 1,5 |
| Открытый театр  | 1,0  | 1,0  |
| Летний кинотеатр (без фойе)  | 5,0  | 1,2  |
| Летний цирк  | 2,0  | 1,5  |
| Выставочный павильон  | 5,0  | 10,0  |
| Открытый лекторий  | 3,0  | 0,5  |
| Павильон для чтения и тихих игр  | 6,0  | 3,0  |
| Кафе | 6,0  | 2,5  |
| Торговый киоск  | 50,0  | 6,0  |
| Киоск-библиотека  | 50,0  | 60 |
| Касса\*  | 120,0 (в 1 час)  | 2,0  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Туалет  | 20,0 (в 1 час)  | 1,2 |
| Беседки для отдыха  | 10,0  | 2,0 |
| Водно-лыжная станция  | 6,0  | 4,0  |
| Физкультурно-тренажерный зал  | 10,0  | 3,0  |
| Летняя раздевалка  | 20,0 | 2,0 |
| Зимняя раздевалка  | 10,0  | 3,0  |
| Летний душ с раздевалками  | 10,0  | 1,5  |
| Стоянки для автомобилей\*\*  | 4,0 машины  | 25,0  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\* Объект расположен за границами территории парка.  |
| Стоянки для велосипедов\*\*  | 12,0 машины  | 1,0  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\* Объект расположен за границами территории парка.  |
| Биллиардная (1 стол)  | 6  | 20 |
| Детский автодром\*  | 100  | 10  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Каток\* | 100x4  | 51x24  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Корт для тенниса (крытый)\* | 4x5  | 30x18  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Площадка для бадминтона\*  | 4x5  | 6,1x13,4  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Площадка для баскетбола\* | 15x4  | 26x14  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Площадка для волейбола\*  | 18x4  | 19x9  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Площадка для гимнастики\* | 30x5  | 40x26  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Площадка для городков\* | 10x5  | 30x15  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Площадка для дошкольников  | 6  | 2  |
| Площадка для массовых игр  | 6  | 3  |
| Площадка для наст. тенниса (1 стол) | 5x4  | 2,7x1,52  |
| Площадка для тенниса\*  | 4x5  | 40x20  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Поле для футбола\*  | 24x2  | 90x45 96x94  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Поле для хоккея с шайбой\*  | 20x2  | 60x30  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Спортивное ядро, стадион\* | 20x2  | 96х120  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Норма площади дана на объект.  |
| Консультационный пункт  | 5  | 0,4  |

#

#